Pos. ....) TOPJOB® S 3-Leiter-Schutzleiterklemme

10 (16) mm²

----------------------------------------

\_\_\_\_ Stück TOPJOB® S 3-Leiter-Schutzleiterklemme

10 (16) mm²

für Anwendungen Ex e II geeignet

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-2

Nennquerschnitt: 10 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,5 … 16 mm² / 20 … 4 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

4\* … 16 mm² / 16 … 4 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,5 … 16 mm² / 20 … 4 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar:

4\* …10 mm² / 16 … 6 AWG

\*je nach Beschaffenheit des Leiters kann

auch ein Leiter geringeren Querschnitts

steckbar sein

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

10 x 36,9 x 89 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grün-gelb

Fabrikat: WAGO

Typ: 2010-1307

oder gleichwertig

Fabrikat: ................

Typ: ................

EP: \_\_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_\_