Pos. ....) TOPJOB® S 2-Leiter-Schutzleiterklemme

1,5 (2,5) mm²

----------------------------------------

\_\_\_\_ Stück TOPJOB® S 2-Leiter-Schutzleiterklemme

1,5 (2,5) mm²

für Anwendungen Ex e II geeignet

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-2

Nennquerschnitt :1,5 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

0,75\* … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar:

0,75\* … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG

\*je nach Beschaffenheit des Leiters kann

auch ein Leiter geringeren Querschnitts

steckbar sein

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

4,2 x 32,9 x 50,8 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grün-gelb

Fabrikat: WAGO

Typ: 2001-1207

oder gleichwertig

Fabrikat: ................

Typ: ................

EP: \_\_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_\_