Pos. ....) TOPJOB® S 3-Leiter-Schutzleiterklemme

4 (6) mm²

----------------------------------------

\_\_\_\_ Stück TOPJOB® S 3-Leiter-Schutzleiterklemme

4 (6) mm²

für Anwendungen Ex e II geeignet

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-2

Nennquerschnitt: 4 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

1,5\* … 6 mm² / 16 … 10 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar:

1,5\* …4 mm² / 16 … 12 AWG

\*je nach Beschaffenheit des Leiters kann

auch ein Leiter geringeren Querschnitts

steckbar sein

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

6,2 x 32,9 x 65,5 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grün-gelb

Fabrikat: WAGO

Typ: 2004-1307

oder gleichwertig

Fabrikat: ................

Typ: ................

EP: \_\_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_\_