Pos. ....) TOPJOB® S Installationsetagenklemme

4 (6) mm²

----------------------------------------

\_\_\_\_ Stück TOPJOB® S Installationsetagenklemme

4 (6) mm ²

mit N-Trennschlitten

NT/L/PE

Bemessungsdaten Hinweis:

Potential - Masse

Bemessungsspannung (III / 3:) 250 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 4 kV

Bemessungsdaten Hinweis 2

Potential - Potential

Bemessungsspannung (III / 3) 2: 400 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3) 2: 6 kV

Bemessungsstrom: 36 A

Bemessungsstrom 2: 36 A

Nennquerschnitt: 4 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

1,5\* … 6 mm² / 16 … 10 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar:

1,5\* …4 mm² / 16 … 12 AWG

\*je nach Beschaffenheit des Leiters kann

auch ein Leiter geringeren Querschnitts

steckbar sein

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

6,2 x 41,7 x 123,9 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat: WAGO

Typ: 2005-7641

oder gleichwertig

Fabrikat: ................

Typ: ................

EP: \_\_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_\_