Pos. ....) TOPJOB® S 3-Leiter-Durchgangsklemme

2,5 (4) mm²

----------------------------------------

\_\_\_\_ Stück TOPJOB® S 3-Leiter-Durchgangsklemme

2,5 (4) mm²

für Anwendungen Ex e II und Ex i

geeignet

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 800 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom: 24 A

Bemessungsspannung EN (Ex e II): 550 V

Nennstrom (Ex e II): 22 A

Nennstrom (Ex e II) mit Brücker: 20 A

Bemessungsstrom 2: 32 A

Nennquerschnitt : 2,5 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

1\* … 4 mm² / 16 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar:

1\* … 2,5 mm² / 16 …14 AWG

\*je nach Beschaffenheit des Leiters kann

auch ein Leiter geringeren Querschnitts

steckbar sein

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

5,2 x 32,9 x 59,2 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: blau

Fabrikat: WAGO

Typ: 2002-1304

oder gleichwertig

Fabrikat: ................

Typ: ................

EP: \_\_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_\_